Anexa la dispozitia de santier nr. **1/13.2 din 13.10.2015**

**Iluminat public strada Laszlo Ferenc, cartier Simeria**

**Municipiul Sfantu Gheorghe**

Avand in vedere faptul ca proiectul initial FLS 2019/30.01.2013 “Reabilitare iluminat public cartier Simeria “ a fost elaborat in conformitate cu datele obtinute din studiul de fezabilitate, realizat in 2008 , situatia relevata in teren la nivelul anului 2013 si faptul ca intre timp, de la data proiectarii pana la momentul inceperii executiei, respectiv luna octombrie 2015, au fost realizate lucrari de amenajari exterioare ( amenajari la drumuri, alei pietonale, locuri de joaca noi, parcari, etc.) cat si cresterea vegetatiei, se impun urmatoarele modificari si completari la proiectul initiala, dupa cum urmeaza:

* Pentru cresterea sigurantei in alimentarea cu energie electrica a retelei nou proiectate pe strada Laszlo Ferenc se va face legatura si cu CD 4 circuite existent pe strada David Ferenc ( langa blocul Bl. 6) , conform plan E1.1 rev1. Astfel, traseul retelei LES 0,4kV se mareste cu 75 m.
* Se renunta la montarea stalpilor notati in plansa E.1.1 cu St.9, St.12, St.13, St.14, St.15, St.16, St.17, St.18 si St.19 echipati cu corp de iluminat stradal de 70W si se monteaza stalpii St.9, St.10, St.12, St. St.13, St.15, St.16, St.17, St.18, St.19, St.20, St.23 si St.24 echipati cu corp de iluminat tip lampadar de 70 W, conform plansei E1.1 rev1.
* Se renunta la montarea 1buc CD 4 circuite, prevazuta initial a se monta la intersectia strazilor Laszlu Ferenc cu Tancsics Mihaly pentru preluarea iluminatului pe strada Tancsics Mihaly.
* Se renunta la montarea unui proiector de 50W din cele trei prevazute initial a fi montate la locul de joaca aflat la Bl.2 Sc.A din strada Laszlo Ferenc.
* Pentru cresterea eficientei iluminatului public, corpurile de iluminat utilizate vor fi unele moderne, cu performante imbunatatite, producatorul fiind acelasi, dupa cum urmeaza:
  + NANO 1/2 ( 70/100W) Schreder inlocuieste Ambar 1/2 (70/100W) Schreder
  + KIO 70 W Schreder inlocuieste K-LUX 70 W Schreder
  + FOCAL Schreder SON-T PIA PLUS 50W inlocuieste MVP504 50W

**Proiectant**

**S.C. FLASH LIGHTING**

**SERVICES S.A**